[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.16.400.14
nan=Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cergowa
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nb=Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Cergowej na działkach nr1579/1, 1586, 1580, 1581, 
ni=Gmina Dukla
ai=Ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla 
nw=Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.
aw=ul. Parkowa 5, 38-450 Dukla
br=
dt=23.01.2023	0	0

[ELEMENT 1]
na=Prace pomiarowe
wa=0
kn=0	0	0
id=153
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0,202	0,202		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,202
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,202	0,202				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,202	1	0,202						

[POZYCJA]
id=2
pd=MK 1978, 1982		Kalkulacje własne		Kalkulacje własne		0
pd5=MK 1978, 1982	KATSRC_UNDEF	Kalkulacje wC582asne	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Tyczenie w terenie
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=95
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AT-03 0101-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=300	300	150 m x2	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=300
jm=m	040
pm=-1
oon=150 m x2
wo=0	300	300				0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-04	6	0802-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0802-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=150	150	150m x 1m	1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m2	050
pm=-1
oon=150m x 1m
wo=0	150	150				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-04 1103-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=90	90		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	90	90				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=139
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0106-02	19-01	0106-02		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0106-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12	12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=20	20		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30	30		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-03	1	0210-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=711,04	711,04	202m x 1,6 m x 2,2m	1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=711,04
jm=m3	060
pm=-1
oon=202m x 1,6 m x 2,2m
wo=0	711,04	711,04				0

[PRZEDMIAR]
wo=711,04	1	711,04						

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=202	202		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=202
jm=m	040
pm=-1
wo=0	202	202				0

[PRZEDMIAR]
wo=202	1	202						

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1417-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0148-07 Anologia	2-11	0148-07 Anologia		0
pd5=WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-11 0148-07 Anologia	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie na nowo połączeń przerwanych przyłączy kanalizacyjnych  do nowo budowanych studni kanalizacyjnych
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9	9		1
jm=połącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=połącz.	000
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-02	1	0318-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=731,04	731,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=731,04
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	731,04	731,04				0

[PRZEDMIAR]
wo=731,04	1	731,04						

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-03	4	1321-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1321-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=40	40		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	40	40				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0119-05	2-19	0119-05		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 0119-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rury ochronne o śr. nom. 300 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=711,04	711,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=711,04
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	711,04	711,04				0

[PRZEDMIAR]
wo=711,04	1	711,04						

[POZYCJA]
id=143
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0110-01	2-23	0110-01		0
pd5=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-23 0110-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=150	150		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	150	150				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0107-01	6	0107-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0107-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8	8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 1]
na=Nakładka asfaltowa
wa=0
kn=0	0	0
id=184
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-06	2-31	1004-06		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 1004-06	
mpn=_1211	_1211
na=Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=550	550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	550	0,5*(11,00+4,00)*4,00+2,60*200				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	0,5*(11,00+4,00)*4,00+2,60*200						

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 1004-07	
mpn=_1211	_1211
na=Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=550	550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	550	#p183				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	#p19						

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-01	2-31	0310-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0310-01	
mpn=_1211	_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=550	550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	550	0,5*(11,00+4,00)*4,00+2,60*200				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	0,5*(11,00+4,00)*4,00+2,60*200						

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05	2-31	0310-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0310-05	
mpn=_1211	_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=550	550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	550	#p180				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	#p21						

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	2-31	0114-05 + KNR 2-31 0114-06		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	
mpn=_1211	_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- przez analogie pobocze drogi1310Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- przez analogie pobocze drogi 0,25mx2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=105	105		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=105
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	105	(200+5,00+5,00)*0,25*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	(200+5,00+5,00)*0,25*2						

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie uliczne - część kablowa - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cergowa - działka 1586
wa=0
kn=0	0	0
id=179
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNNR	5 0721-01	5	0721-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0721-01	
na=Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=0
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNNR	5 0719-05	5	0719-05		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0719-05	
na=Rozebranie nawierzchni i chodników, masy mineralno-bitumiczne grubości do 4˙cm, mechanicznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5	5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m2	050
pm=0
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNR	2-01 0701-02 (2)	2-01	0701-02 (2)		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0701-02 (2)	
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8˙m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=184	184		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=184
jm=m	040
pm=0
wo=0	184	184				0

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	184						

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
na=Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=184	184		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=184
jm=m	040
pm=0
wo=0	184	184				0

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	184						

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0907-06	
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=190	190		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=190
jm=m	040
pm=0
wo=0	190	190				0

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-02	
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m	040
pm=0
wo=0	200	200				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR	2-01 0704-02 (3)	2-01	0704-02 (3)		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0704-02 (3)	
na=Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokośćrowu do 0.8˙m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=184	184		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=184
jm=m	040
pm=0
wo=0	184	184				0

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	184						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1,000
ws=1		1,000
wo=1		1

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNNR	6 0112-02	6	0112-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0112-02	
na=Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10	10		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m2	050
pm=0
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNNR	6 0202-04	6	0202-04		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0202-04	
na=Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=10	10		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m2	050
pm=0
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNNR	5 0720-02 (2)	5	0720-02 (2)		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0720-02 (2)	
na=Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubość 3˙cm, masagrysowo-żwirowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5	5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m2	050
pm=0
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0603-07	
na=Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do35˙mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1,000
ws=1		1,000
wo=1		1

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNR	5-10 0709-01 (1)	5-10	0709-01 (1)		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0709-01 (1)	
na=Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300˙kg, w gruncie kategorii I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1,000
ws=1		1,000
wo=1		1

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNR	5-10 1004-02	5-10	1004-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 1004-02	
na=Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m	040
pm=0
wo=0	40	40				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1,000
ws=1		1,000
wo=1		1

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNR	5-10 1001-03	5-10	1001-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 1001-03	
na=Montaż tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, zaciskowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1,000
ws=1		1,000
wo=1		1

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNR	5-10 1005-07	5-10	1005-07		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 1005-07	
na=Montaż na wysięgniku opraw do lamp
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1,000
ws=1		1,000
wo=1		1

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-03 1205-01	
na=Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1303-03	
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=pomiar	108
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1302-03	
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4	4		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=odcinek	000
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNR	5-14 0604-01	5-14	0604-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-14 0604-01	
na=Mocowanie tabliczek opisowych, przykręcanie WO
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=0
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1,000
ws=1		1,000
wo=1		1

[POZYCJA]
id=178
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Obsługa geodezyjna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=0
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
CD5A651D2D0A84746BE537C06D868C0F
