Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 226699-2014 z dnia 2014-10-28 r.**](http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=226699&rok=2014-10-28) Ogłoszenie o zamówieniu - Dukla
1) kopanie rowów dla kabli, ręcznie, - 7 m3, 2) wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5.m ze złożeniem urobku na odkład, - 24 m3, 3) ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do...
Termin składania ofert: 2014-11-13

**Dukla: Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oraz podstawy pod agregat sezonowego lodowiska przy MOSiR w Dukli**
**Numer ogłoszenia: 242969 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 226699 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oraz podstawy pod agregat sezonowego lodowiska przy MOSiR w Dukli.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1) kopanie rowów dla kabli, ręcznie, - 7 m3, 2) wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5.m ze złożeniem urobku na odkład, - 24 m3, 3) ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5.m, - 24 m3, 4) mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za pierwszą rurę, do fi 125.mm - 20 mb, 5) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4.m - 23 mb, 6) układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0.kg/m, przykrycie folia - 23 mb, 7) układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0.kg/m - 27 mb, 8) zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, - 7 m3, 9) obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50.mm2 - 8 szt., 10) badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy - odcinek 1, 11) układanie uziomów w rowach kablowych - 25 mb. 12) badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy, 13) obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja) - 1 kpl., 14) dopuszczenie do prazy na urządzeniach RDE Krosno - 1 kpl. 15) wykonanie wykopu koparką z transportem urobku do 1 km - 7,5 m3, 16) podbudowa z kruszywa łamanego gr 30 cm po zagęszczeniu - 25 m2, 17) ułożenie obrzeży chodnikowych 20x6 cm - 20 mb, 18) ułożenie kostki brukowej betonowej BEHATON koloru szarego - 25 m2.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.22.00-4, 45.00.00.00-7, 45.23.32.53-7.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.11.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Głód, Teodorówka 54B, 38-450 Dukla, kraj/woj. podkarpackie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 12458,77 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 12931,62
* **Oferta z najniższą ceną:** 12931,62 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 13131,13
* **Waluta:** PLN.